// 사용 방법 //
①네트워크 연결: 장치를 PC와 같은 네트워크에 연결한다.
②장치 검색: Blind IP를 PC의 IP로 선택한 후 Search 버튼을 클릭하면 자동으로 장치를 찾아 Device List에 표시된다.
③장치 선택: Device List에서 설정할 장치를 클릭하면 Network/Serial 파라미터가 오른쪽에 자동으로 로드된다.
④파라미터 수정: Network Parameter 탭 또는 Serial Parameter 탭에서 원하는 값을 변경한다. 
   TCP client 모드 선택 시 Remote IP/Port 입력이 활성화된다.
⑤적용 : Apply 버튼을 클릭하면 변경 내용 저장 → 장치 재부팅 → 자동 재검색이 순서대로 진행된다. 
   공장 초기화가 필요하면 Factory reset 버튼을 사용한다.

//전광판 설치 위치(예)//
192.168.0.211 | 54-14-A7-57-E3-68 | 지하1층 101호 앞
192.168.0.212 | E0-4E-7A-80-D4-37) | 지하1층 103호 앞
192.168.0.213 | 84-C2-E4-AF-64-05) | 지하1층 105호 앞

//전광판 고장 관리//
192.168.0.211 | 2025.03.09 | 컨트롤러 고장으로 신품 교환